Comment utiliser le Logiciel ?

Menu

Fichiers:
Ouvrir, Enregistrer et Imprimer: en cours d'étude.
Quitter: quitter et fermer le logiciel.

Liens: permet l'accès à d'autres informations utiles concernant l'activité solaire, à l'aide du sous-menu suivant:
-Solar Flux Source Data (SWPC): ouvre et affiche la page spécifique du site du SWPC donnant les valeurs de flux solaire des deux derniers jours relevées par des observatoires spécialisés (voir Didacticiel).
-Solar Wind (SWPC): ouvre et affiche la page spécifique du site du SWPC donnant en temps réel les différents paramètres du Vent Solaire.
-Kp Index (SWPC): ouvre et affiche la page spécifique du site du SWPC donnant l'indice Kp réactualisé toutes les trois heures. L'indice Kp est en corrélation avec l'activité auroral.
-International Sunspot Number (SIDC): ouvre et affiche la page spécifique du site du SWPC donnant d'utiles informations concernant le Nombre International de Taches Solaires.
-Space Weather Prediction Center: ouvre et affiche la page d'accueil du site du Centre de Prévisions Météorologiques Spatiales (SWPC).
-Penticton Observatory Data: ouvre et affiche la page du NGDC concernant les relevés de flux solaire effectués par l'observatoire de Penticton, Canada.
-National Geographic Data Center: ouvre et affiche la page d'accueil du site du  NGDC (Centre National de Données Géographique, Canada).
-Solar Influences Data analysis Service: ouvre et affiche cette page specifique du site du SIDC.
-Australian Space Weather Agency: ouvre et affiche la page de ce site traitant de l'activité du Soleil Calme.

Tous ces sites sont anglophones.

Données Flux solaire: propose les options suivantes:
-En Ligne: télécharge directement les données de flux solaire publiées en temps quasi-réel sur le site du SWPC .
-Hors Ligne: prend en compte les dernières données téléchargées du SWPC. Cette option est utile au cas où l'accès au Web est perturbé, voire impossible (absence du Net sur le site de l'installation, etc.)
 
Status des moyennes: propose plusieurs facteurs de moyennage, comme suit:
-Pas de moyenne: seul le jeu le plus récent de relevés effectués par l'un des observatoires spécialisés est représenté (courbe), sans moyenne.  Pour des mesures de réception en temps réel faisant appel au flux solaire, seul le dernier jeu de relevés doit être pris en compte.
-Moyenne sur les deux dernières observations: c'est la moyenne des deux derniers jeux de relevés effectués par les deux derniers observatoires.
- Moyenne sur les trois dernières observations: c'est la moyenne des trois derniers jeux de relevés effectués par les trois derniers observatoires.
- Moyenne sur les quatre dernières observations: c'est la moyenne des quatre derniers jeux de relevés effectués par les quatre derniers observatoires.
- Moyenne sur toutes les observations: c'est la moyenne de tous les relevés du jour.
Les moyennes permettent d'avoir un aperçu des tendances globales sur une période donnée.

Paramètres RX: affiche sur un écran spécifique les principaux paramètres d'un système de réception (gain de l'antenne, lui-même une fonction de ses dimensions — son diamètre dans le cas d'une parabole, le facteur de bruit global — ou température globale de bruit du récepteur, la température d'antenne, qui s'ajoute à celle du fond de ciel et pour terminer, le niveau du flux — également appelé facteur Y — mesuré à la sortie du récepteur).
Cet écran s'affiche "par-dessus" l'écran principal, mais il est possible de le déplacer afin que les deux écrans soient visibles simultanément. 
L'utilisation de glissières permet de faire varier séparément les paramètres. L'un des paramètres peut être évalué automatiquement en fonction de tous les autres, si son bouton Auto correspondant est activé. Par défaut, c'est l'évaluation du niveau de flux reçu "supposé" qui est activée, en fonction des autres paramètres "supposés connus", à savoir le gain de l'antenne, le facteur de bruit global du récepteur et la température d'antenne. En cas de résultats physiquement incohérents, ceux-ci sont remplacés par une série de ####.
Une fenêtre d'aide détaillée est disponible sur cet écran.

Didacticiel: affiche sur un écran secondaire toutes les explications utiles et nécessaires données par le SWPC (Space Weather Prediction Center = Service de Pévisions Météorologiques Spaciales) lui-même. (Traduction et adaptation par l'auteur du logiciel).

Aide: Cet écran lui-même !

A propos: donne des infos à propos du logiciel (version, auteur, etc.).

Comment fonctionne le Logiciel ?

Soleil et Radio-sources:
Rappel 1: 1 unité de flux solaire, 1 sfu = 10-22 J/m2,
soit encore sous forme logarithmique: -220 dB(J/m2).
Rappel 2: 1 Jy (Jansky) = 10-26 J/m2,
soit encore sous forme logarithmique: -260 dB(J/m2).
Les valeurs de flux (soleil ou radio-sources, selon le cas) dans les bandes "amateur" sont données dans les boîtes situées à gauche de l'écran principal. Le graphe affiche la courbe de flux solaire sur une échelle logarithmique entre 100 MHz and 15400 MHz, soit sur une dynamique de 30 dB, soit sur une dynamique de 55 dB, selon la présence simultanée des radio-sources ou non
Pour afficher les courbes des différentes radio-sources, celle du "soleil calme" et la série des points de mesure du flux solaire, cocher la case correspondante. Lorsque seules les courbes du soleil sont affichées, la dynamique s'étend sur 30 dB. Lorsqu'au moins une des radio-sources est affichée, la dynamique passe automatiquement à 55 dB. La courbe du soleil réel reste visible en permanence.
Le déplacement de la souris sur le graphe déclenche automatiquement le calcul du flux solaire à l'emplacement du réticule, et affiche la valeur calculée en fonction de la fréquence dans les trois boîtes situées au-dessus du graphe. Un "clique gauche" sur la souris "gèle" la fréquence et la valeur de flux à la position du réticule. Ces valeurs sont dupliquées dans le cadre Flux à une fréquence donnée en bas à gauche de l'écran.
Pour accéder à la courbe d'une radio-source, glisser le curseur "est-ouest" sur cette courbe, et quand ce dernier se transforme en croix, "cliquer droit". Le réticule se place alors sur cette courbe. Les valeurs de flux correspondant à cette radio-source remplacent alors celles du soleil.
Les flux du soleil et des radio-sources peuvent être également évalué sur une fréquence précise comprise entre 100 et 15400 MHz, en entrant cette fréquence dans la boîte grisée. 
Dans un but de comparaison, on peut aussi afficher la courbe dite du "Soleil Calme 1965" en cochant la case Soleil Calme 1965. On supprime cette courbe en décochant cette case. 
Les fréquences des relevés peuvent être matérialisées par des petits rectangles répartis le long de la courbe en cochant la case Pts Mesure Flux. On supprime la série de points en décochant cette case.
On peut obtenir des courbes de flux solaire pour les 40 jours précédents, au pas de un jour, en utilisant la glissière xxxxx. (En cours d'étude).
Pour revenir à la courbe du soleil, cliquer sur le bouton Soleil réel seul. Toutes les courbes sont alors effacées. Il ne reste que celle du Soleil, et la dynamique repasse à 30 dB.
□