Flux Solaire Radio en temps réel, d'après les relevés publiés par le
Centre de Prévisions Météorologiques Spaciales
(Space Weather Prediction Center = SWPC)

Le Flux Solaire Radio est représenté par la courbe en jaune sur le graphe. Cette courbe est obtenue en utilisant l'algorithme d'interpolation de Lagrange entre les valeurs publiées par le SWPC (plus de détails ci-après). En-dessous de 245 MHz, la précision de la courbe diminue quand la fréquence décroît. Cependant, la précision demeure suffisante pour les applications "amateur".

La courbe dite du "Soleil Calme, 1965" montre le Flux Radio du Soleil Calme obtenue en moyennant tous les relevés de flux effectués pendant l'Année Internationale du Soleil Calme, en 1965. Cette courbe donne l'ordre de grandeur de ce qu'on peut attendre pendant une période de faible activité solaire, et peut être utilisée comme référence pour évaluer d'un coup d'œil les variations d'activité solaire en temps réel.

Quelquefois, au lieu de présenter sa forme habituelle en "rampe de saut à ski", cette courbe peut subir de sévères déformations, plus particulièrement du côté des fréquences basses. Ceci est principalement dû aux sursauts de flux apparaissant dans la partie VHF du spectre radio.

Centre de Prévisions Météorologiques Spaciales (SWPC)
Listes des relevés de Flux Radio Solaire

Les listes de Flux Radio Solaire présentent les valeurs de flux, relevées aux environs du midi local, à Penticton, Canada, et par le Réseau de Radio-télescopes Solaires de l'U.S. Air Force (U.S. Air Force Radio Solar Telescope Network = RSTN). Les sites du RSTN sont Learmonth (Australie), San Vito (Italie), Sagamore Hill (Massachusets, USA) et Palehua (Hawai, USA). Les observatoires du RSTN relèvent le flux solaire à l'heure ronde la plus proche du passage au méridien central (CMP) voisin de leur midi local. Penticton effectue des enregistrements trois fois par jour, la valeur relevée à 2000 UTC étant la plus proche du passge au méridien.

        Site	     Latitude	   Longitude	  Locator	 Heure du relevé	
 Learmonth	 22°13' 9" S	 114° 6' 11" E	  OG77BS	       0500 UTC	
 San Vito	 40° 40' N	 17° 43' E	  JN80UQ	       1200 UTC	
 Sagamore Hill	 42° 37' 56" N	 70° 49' 12" W	  FN42OP	       1700 UTC	
 Penticton	 49.30 N	 119.35 W	  DN09HA	       2000 UTC	
 Palehua	 21° 23' 12" N	 158° 6' 18" W	  BL01WJ	       2300 UTC	

Toutes les valeurs des stations de l'USAF sont ajustées pour une Unité Astronomique (UA). (Note: dans ce logiciel spécifique, ces valeurs sont réajustées à la distance Terre – Soleil vraie de la date).

Les valeurs de Penticton NE sont PAS ajustées pour une UA. Les valeurs brutes et ajustées de Penticton sont publiées environ un mois plus tard par le Centre National de Données Géophysiques du Canada (National Geophysical Data Center).

Spectre Solaire Radio

    Niveau d'Origine	Fréq (MHz)	 Long. d'Onde	
Basse Chromosphère	15400	1,9 cm	
	8800	3,4 cm	
Chromosphère moyenne	4995	6,0 cm	
	2695	11,1 cm	
Haute Chromosphère	1415	21,2 cm	
	610	49,2 cm	
	410	73,2 cm	
Basse Courone	245	1.2 m	
Haute Courone	75 à 25	4,0 m to 12,0 m	

Les données sont présentées sous forme de tableau, avec une ligne par fréquence et une colonne pour chaque site. Les valeurs vont de 0 à 999 sfu (unité de flux solaire: 1 sfu = 10-22 J/m2). Les valeurs manquantes sont notées -1.

Les listes de Flux Radio sont mises à jour toutes les heures plus 30 minutes. Les listes de Sursauts Radio sont mises à jour deux fois par heure, à l'heure plus 10 et à l'heure plus 40 minutes.
 
Exemple de publication de données pour des valeurs de flux relevées sur deux jours:

:Product: Solar Radio Data             2day_rad.txt
:Issued: 1142 UTC 06 Oct 2009
#
# Prepared by the U.S. Dept. of Commerce, NOAA, Space Weather Prediction Center
# Please send comments and suggestions to SWPC.Webmaster@noaa.gov
#  Units: 10^-22 W/m^2/Hz
#  Missing Data:  -1
#
#    Daily local noon solar radio flux values - Updated once an hour
#
  Freq  Learmonth  San Vito  Sag Hill  Penticton  Penticton  Palehua  Penticton
   MHZ   0500 UTC  1200 UTC  1700 UTC   1700 UTC   2000 UTC  2300 UTC  2300 UTC

2009 Oct 5
  245       12        -1        13         -1         -1        11        -1
  410       28        28        27         -1         -1        28        -1
  610       32        -1        32         -1         -1        36        -1
 1415       54        54        56         -1         -1        57        -1
 2695       73        76        74         -1         -1        74        -1
 2800       -1        -1        -1         -1         70        -1        69
 4995      118       108       118         -1         -1       118        -1
 8800      213       215       222         -1         -1       215        -1
15400      529       487       525         -1         -1       518        -1

2009 Oct 6
  245       12        -1        -1         -1         -1        -1        -1
  410       27        27        -1         -1         -1        -1        -1
  610       32        -1        -1         -1         -1        -1        -1
 1415       55        54        -1         -1         -1        -1        -1
 2695       72        74        -1         -1         -1        -1        -1
 2800       -1        -1        -1         -1         -1        -1        -1
 4995      118       108        -1         -1         -1        -1        -1
 8800      210       209        -1         -1         -1        -1        -1
15400      516       484        -1         -1         -1        -1        -1

□